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Технічна специфікація

1. 	Характеристики продукту
ZD160-3 - це бульдозер середньої та низької потужності, розроблений на базі бульдозера TY160 і з використанням передових технологій в країні та за кордоном, і широко використовується в різних інженерних конструкціях, таких як енергетика, транспорт, будівництво, гірничодобувна промисловість, комунальне будівництво та водне господарство сільськогосподарських угідь. На ньому можна налаштувати різноманітні робочі пристрої відповідно до потреб користувача; більш того, його чудова економічна ефективність розширює діапазон його застосування.
Для трансмісії цієї машини ми застосовуємо потужний дизельний двигун WD10G178E25 від Weichai Power Co., Ltd. Передбачено турбонагнітач, тому під час роботи на плато нижче 3000 м регулювання не потрібне. Висотний двигун з турбонаддувом також може бути забезпечений для задоволення вимог користувача щодо роботи на висоті понад 4000 м.
Запроваджено популярне в усьому світі тумблерне керування, з важелями керування кермуванням і гальмуванням, перемиканням передач і ручним керуванням дроселем, інтегрованими ліворуч, а важелями бульдозерного відвала та розпушувача — праворуч, що робить загальну компоновку агрегату кращою для машинобудування та значно підвищує комфорт керування.
Шестигранна сталева закрита кабіна, встановлена на ZD160-3, забезпечує широкий огляд і може бути оснащена системою захисту від перекидання та системою кондиціонування повітря (охолодження/обігрів) відповідно до вимог користувачів. Еластичний демпфуючий пристрій використовується для кріплення кабіни в оточенні абсорбуючих матеріалів, які, а також ефект ущільнення внутрішніх матеріалів, значно знижують рівень шуму всередині кабіни.
Такі змінні та додаткові робочі пристрої, як пряме лезо, кутове лезо, U-подібне лезо, R-подібне лезо, комбіноване лезо, напів-U-подібне лезо, тризубий розпушувач, однозубий розпушувач і гідравлічна лебідка, передбачені для задоволення потреб різних користувачів.
2. 	Технічні характеристики загального блоку
2.1 	Модель продукту
Модель для машинобудування: 	ZD160-3

2.2 	Основні технічні параметри
Таблиця технічних параметрів бульдозера ZD160-3
	Двигун
	Модель
	WD10G178E25

	
	Номінальна потужність
	1 31 кВт

	
	Норма витрати палива
	≤215 г/кВт.год

	Параметри загального агрегату
	Робоча вага
	16 500 кг

	
	Макс. тяги
	152кН

	
	Робочий тиск
	14 МПа

	
	Загальна довжина
	5 050 мм

	
	Загальна ширина
	3,420 мм

	
	Загальна висота (до верхньої частини вихлопної труби)
	2783 мм

	спорядження





	вперед
	Шестерня I
	0~3,8 км/год

	
	
	Передача II
	[bookmark: _GoBack]0~6,6 км/год

	
	
	Передача III
	0~10,6 км/год

	
	Зворотний
	Шестерня I
	0~4,9 км/год

	
	
	Передача II
	0~8,5 км/год

	
	
	Передача III
	0~13,6 км/год

	
	Кількість опорних роликів (з кожного боку)
	2

	
	Кількість опорних роликів (з кожного боку)
	6

	
	крок
	203,2 мм

	
	Кількість колодок (з кожного боку)
	37

	
	Ширина доріжки
	510 мм

	
	База
	2430 мм

	
	Тиск на грунт
	65,6 кПа

	
	Міжосьова відстань гусениць
	1880 мм

	Робочий апарат
	Ширина
	3416 мм

	
	Висота
	1150 мм

	
	Макс. висота підйому
	1095 мм

	
	Макс. падіння
	545 мм

	
	Макс. кут нахилу
	864 мм

	
	Ємність леза
	4 . 6 м 3

	
	Кількість зубів
	3

	
	Макс. глибина
	572 мм

	
	Макс. висота підйому
	702 мм
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2.3 Діаграма розмірів (у мм)
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3. 	Технічні характеристики продукту
3.1 	Двигун
Використовується дизельний двигун Weichai WD10G178E25 потужністю 175 кВт, який відрізняється високою потужністю, високою надійністю, тривалим терміном служби, низьким споживанням масла та низьким рівнем шуму.
3.2 	Система передачі
Система трансмісії для гусеничного бульдозера ZD160-3 складається з гідротрансформатора, коробки передач, центрального приводу, муфти рульового керування та кінцевої передачі тощо. У деталях гідротрансформатор являє собою одноступінчастий однофазний триелементний гідравлічний перетворювач крутного моменту з великим крутним моментом. резерв. Планетарна передача з 3 передачами переднього і 3 заднього ходу має ручний гідравлічний перемикач і примусове змащення. Центральний привід реалізований через спірально-конічну передачу і змащується розбризкуванням. Муфта рульового управління являє собою мокру муфту гідравлічного розчеплення з мокрим диском із кількома фрикційними пружинами. Головна передача — двоступінчастий редуктор з циліндричною передачею. Коротше кажучи, така передова технологія гідравлічної трансмісії значно покращує вихідні характеристики двигуна та забезпечує автоадаптацію бульдозера до зміни навантаження.
3.3 	Рульове зчеплення
Рульовий механізм із мокрим багатодисковим зчепленням складається з фрикційного диска порошкового металургійного виробництва на основі міді та сталевого диска. І рульове керування, і гальмування працюють за допомогою гідравліки, і їх можна комбінувати разом.
3.4 	Головна передача
Головна передача — двоступінчастий прямозубий редуктор із шестернею з дегазованої сталі. Зірочка сегментована, тому її легко розібрати та обслуговувати, а ущільнювальні пристрої, застосовані всередині та зовні, є плаваючими.
3.5 	Туристичне спорядження
Ходовий механізм для бульдозера ZD160-3 в основному складається з опор лівого/правого опорного катка, переднього направляючого колеса, опорного катка, опорного катка та гусеничного ходу тощо. Підвіска опорного катка розроблена з пристроєм натягування та буферизації гусеничного ходу, здатним ефективно пом’якшувати пом’якшення. вібрація, що створюється тілом під дією раптової зовнішньої сили. Плаваючі масляні ущільнювачі використовуються для переднього направляючого ролика, опорного ролика та зірочки тощо, що значно подовжує термін служби.
3.6 	Система керування робочим пристроєм
Удосконалена гідравлічна система сервокерування використовується для керування робочим пристроєм, тому різні вимоги до робочого пристрою можна легко та гнучко реалізувати за допомогою сервоклапана, що значно покращує комфорт керування.
3.7 	Робочий пристрій
Бульдозерний відвал має коробчасту конструкцію, його кромка, кут і дугова пластина виготовлені зі спеціальних зносостійких матеріалів. Робочий тиск циліндра бульдозера 14 МПа.
Розпушувач однозубий у будові чотиризв'язаний паралельно; його підйом контролюється циліндром, а його глибину копання можна змінювати шляхом регулювання отвору для кріплення стійки. Рейка і наконечник зуба виготовлені зі спеціальних зносостійких матеріалів.
3.7 	Електрична система
Удосконалений прилад VDO з попередженням про перевищення тиску/температури води та індикацією зарядки використовується для моніторингу тиску моторного масла, температури масла гідротрансформатора, температури води в двигуні, годин роботи, робочої напруги та інших показників бульдозера в режимі реального часу. . 
Додаток
Основні аксесуари продукту
	S/N
	Назва компонента
	Виробник
	Зауваження

	1
	Двигун
	Weichai Power Co., Ltd.
	

	2
	Гідротрансформатор
	Завод № 110 науково-дослідного інституту № 711 Китайської державної суднобудівної корпорації (Шанхай)
	

	3
	Спосіб передавання
	Ченду Хуейхуан
	

	4
	Роздавальна коробка
	Яньтай Юхуа
	

	5
	Гусеничний вузол
	Яньтай Фую
	

	6
	Рульовий насос
	Changzhi Hydraulic Co., Ltd.
	

	7
	Трансмісійний насос
	Changzhi Hydraulic Co., Ltd.
	

	8
	Робочий насос
	Changzhi Hydraulic Co., Ltd.
	

	9
	Підйомний циліндр
	Shandong Wendeng Electromechanical Equipment Co., Ltd.
	

	10
	Перекидний циліндр
	Shandong Wendeng Electromechanical Equipment Co., Ltd.
	

	11
	Опорний каток, опорний каток
	Shaanxi Huang Gong ARD Machinery Co., Ltd.
	

	12
	Зчеплення
	Suzhou Suwan Cardon Co., Ltd.
	

	13
	Рульове зчеплення
	Shandong Rongcheng Jin Runtong Company
	

	14
	Гальмівна стрічка
	Shanghai Meng Xian Construction Machinery Manufacturing Co., Ltd.
	

	15
	Відрізок
	Shanghai Baiyi Forging Co., Ltd.
	

	16
	Циліндр розпушувача
	Фабрика електромеханічного обладнання Шаньдун Венден
	

	17
	Циліндр підйому однозубого розпушувача
	Фабрика електромеханічного обладнання Шаньдун Венден
	

	18
	Циліндр нахилу однозубого розпушувача
	Фабрика електромеханічного обладнання Шаньдун Венден
	

	19
	Трансмісійний клапан
	Dalian Xinglong Hydraulic Co., Ltd.
	

	20
	Рульовий клапан
	Dalian Xinglong Hydraulic Co., Ltd.
	

	21
	Сервоклапан
	Dalian Xinglong Hydraulic Co., Ltd.
	

	22
	Робочий масляний бак
	Dalian Xinglong Hydraulic Co., Ltd.
	

	23
	Запобіжний клапан керма
	Dalian Xinglong Hydraulic Co., Ltd.
	

	24
	Таксі
	Компанія Huakong
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 
	 
	


Примітка. Конфігурація продукту може бути змінена через конструкцію або з інших причин, і вищезазначені конфігурації наведені лише для довідки.
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